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Informacja prasowa
[bookmark: header]Matowe i satynowe wykończenia stolarki okiennej - na co zwrócić uwagę?
Wybierając okna, większość osób skupia się przede wszystkim na odcieniu - czerń, grafit, biel czy okleina drewnopodobna. Tymczasem ten sam kolor może wyglądać zupełnie inaczej w zależności od tego, jak powierzchnia profilu reaguje na światło. Faktura wykończenia - matowa, satynowa czy błyszcząca - decyduje dziś o odbiorze stolarki niemal w takim samym stopniu, co sama barwa.
Dlaczego faktura zmienia odbiór koloru
Kolor, który widzimy, to w dużej mierze efekt tego, jak powierzchnia odbija światło. Połysk odbija je intensywnie i punktowo, dlatego profile w wysokim połysku potrafią optycznie „pogrubiać” ramę i wprowadzać mocny kontrast, szczególnie w pełnym słońcu. Wykończenie matowe działa odwrotnie - rozprasza światło równomiernie po całej powierzchni, dzięki czemu kolor wygląda głębiej i bardziej stonowanie. Satyna plasuje się pomiędzy tymi dwoma biegunami - delikatnie rozprasza światło, zachowując subtelny połysk, który nadaje oknom elegancki, ale niedominujący charakter.
To, dlatego architekci coraz częściej traktują wybór faktury jako osobną decyzję projektową, niezależną od samego odcienia okleiny. Ten sam grafit w wersji matowej i satynowej może dać zupełnie inny efekt na elewacji - w pierwszym przypadku bardziej surowy i “techniczny”, w drugim - spokojniejszy i bardziej wysublimowany.
Mat - architektoniczna wyrazistość
Matowe wykończenie ogranicza refleksy niemal całkowicie, dzięki czemu profile zachowują jednolity, „aksamitny” wygląd niezależnie od kąta padania światła. To rozwiązanie sprawdza się szczególnie dobrze w projektach o dużych przeszkleniach, gdzie tradycyjny połysk mógłby optycznie zniekształcać proporcje ramy.
Głęboka czerń w wersji matowej dobrze komponuje się zarówno z jasnymi tynkami, jak i ciemniejszymi elewacjami - w obu przypadkach tworzy wyrazisty, ale niekrzykliwy kontrast. Odcienie szarości i grafitu w macie sprawdzają się z kolei w projektach industrialnych i tzw. nowoczesnych stodołach, gdzie stolarka ma współgrać z betonem architektonicznym, stalą czy blachą na rąbek. W bardziej surowych, naturalnych realizacjach - inspirowanych architekturą zrównoważoną - dobrze sprawdzają się z kolei matowe odcienie ziemi, które harmonizują z kamieniem, łupkiem czy stalą kortenowską.
Wspólnym mianownikiem tych rozwiązań jest to, że mat nie przyciąga uwagi sam w sobie - pozwala “wybrzmieć” całej kompozycji materiałowej budynku.
Satyna - subtelna elegancja 
Satynowe wykończenie to odpowiedź na potrzebę stolarki, która ma wyglądać elegancko, ale bez efektu „plastikowego” połysku. Delikatnie rozproszone światło podkreśla głębię koloru, nie tworząc przy tym ostrych refleksów charakterystycznych dla wysokiego połysku.
Ciemne odcienie - czerń, grafit czy antracyt - w satynowym wydaniu zyskują spokojniejszy, bardziej wyrafinowany charakter niż w wersji błyszczącej. Coraz częściej wybierane są jednak także jaśniejsze, ciepłe tony - taupe czy przygaszone szarości - które w satynie podkreślają swój miękki, naturalny charakter i dobrze łączą się z drewnem, cegłą czy kamieniem. To wykończenie chętnie stosowane jest w projektach nawiązujących do stylu japandi oraz w nurcie tzw. cichego luksusu, gdzie liczy się jakość materiału i subtelność detalu, a nie efektowność.
Wprowadzona przez nas nowa linia wykończeń to odpowiedź na potrzeby rynku. Widzimy, że wybór konkretnej struktury powierzchni to dziś, oprócz kwestii gustu, przede wszystkim świadoma decyzja projektowa. To odmienne podejścia do tego, jak profil ma pracować w świetle. Wykończenia MATT dają maksymalnie stonowany, nowoczesny i techniczny efekt, podczas gdy SEMIMATT pozwala zachować delikatny blask i głębię. Z kolei WOODEC perfekcyjnie oddaje naturalny charakter i fakturę drewna. Dobrze dobrane wykończenie potrafi zmienić odbiór całej elewacji znacznie bardziej niż mogłoby się wydawać – zauważa Zuzanna Dyba, Specjalistka ds. Public Relations w OKNOPLAST. 
Na co zwrócić uwagę przy wyborze wykończenia 
Wybór między matem a satyną to nie tylko kwestia estetyki. Warto wziąć pod uwagę kilka praktycznych aspektów, zanim podejmiemy ostateczną decyzję. Między innymi to, że ekspozycja na słońce ma znaczenie - w miejscach silnie nasłonecznionych matowe wykończenie lepiej maskuje odblaski i utrzymuje spójny wygląd przez cały dzień, podczas gdy powierzchnie o większym połysku mogą w pełnym słońcu optycznie „prześwietlać” elewację. Istotna jest też faktura materiałów elewacyjnych, z którymi zestawiamy okna - surowy beton, kamień czy stal dobrze komponują się z matem, natomiast drewno, cegła czy tynk o gładszej strukturze często lepiej współgrają z satynowym wykończeniem.
Nie bez znaczenia pozostaje również trwałość powłoki. Zarówno matowe, jak i satynowe okleiny powinny być odporne na promieniowanie UV, zmienne temperatury oraz codzienne zabrudzenia - warto sprawdzić, na jaki okres producent gwarantuje stabilność koloru, ponieważ to właśnie ten parametr decyduje o tym, czy stolarka zachowa swój charakter po latach użytkowania, a nie tylko w dniu montażu.
Wybór między matem a satyną najlepiej podejmować już na etapie projektu, razem z doborem materiałów elewacyjnych, a nie na końcu, przy samym zamawianiu okien. To pozwala uniknąć sytuacji, w której świetnie dobrany kolor traci na wyrazie, bo wykończenie nie współgra z fakturą elewacji. Rekomendujemy, by przed decyzją zobaczyć próbki w naturalnym świetle - w salonie sprzedaży albo bezpośrednio na elewacji podobnego domu, bo światło sztuczne potrafi mocno zafałszować odbiór powierzchni” - podpowiada Zuzanna Dyba z OKNOPLAST.
Detal, który robi różnicę
Odbiór stolarki okiennej rzadko zależy od jednego czynnika. Odcień tworzy bazę, ale to wykończenie powierzchni – matowe lub satynowe – nadaje jej ostateczny ciężar wizualny i decyduje o dopasowaniu do reszty otoczenia. Prawidłowo dobrany stopień rozproszenia światła sprawia, że profil idealnie wpisuje się w zamysł architekta, zamiast z nim konkurować.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontakt dla mediów
Patrycja Ogrodnik 
PR Manager
p.ogrodnik@commplace.com.pl
tel. 692 333 175


	Zuzanna Dyba
Specjalista ds.PR
+48 666 870 580

	Z.Dyba@oknoplast.com.pl




image1.png
lasl OKNOPLAST




